Доклад 
Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу Малка, в черте города Прохладного

[bookmark: _GoBack]В рамках федерального проекта «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» в рамках государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» на территории Кабардино-Балкарской республики проводятся ремонтные работыпо объекту «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р.Малка в черте г.Прохладного ниже а/д моста по ул. Остапенко».
Берегоукрепительное сооружение введено в эксплуатацию в 1978 г.
Протяженность объекта 3464 м.
Вследствие эрозии на реке Малка, уровень дна реки понизился, в результате чего нижние горизонтальные ряды деформировались. За период эксплуатации на верхних рядах появились трещины, на отдельных участках соединения плит деформировались. На всем протяжении сооружение заросло древесной и кустарниковой растительностью.
В результате выше перечисленных фактов, на данном участке протяженностью 2994 м необходимо выполнить работы по капитальному ремонту берегоукрепительному сооружению, для предотвращения размыва и обрушения береговой линии с жилыми и хозяйственными строениями г. Прохладного.
Выполняются подготовительные работы, обеспечивающие проведение основных работ по капитальному ремонту - очистка берегоукрепительного сооружения от деревьев и кустарника.
Выполняются строительно-монтажные работы:
- демонтаж разрушенного крепления;
- восстановление берегоукрепительной дамбы;
-устраиваются временные дамбы, которые служат временным ограждением для обеспечения работ, выполненные из грунта выемки, которые располагаются вдоль берегоукрепительной дамбы.
-по откосу укладываются плиты ПШО, длиной стороной по течению реки, нижний ряд плит крепится к ж/бетонному упорному блоку. К упорному блоку горизонтально крепятся гибкие тюфячные плиты.
-для понижения скорости фильтрационного потока и процесса выноса частиц грунта под плитами ПШО и по задней стенке упорных блоков укладывается нетканый геотекстильный материал «Дорнит», по гравийно-песчаной подготовке.
Все выше написанные работы начаты в 2022 и продолжаются в 2024.
Завершение работ в 2024 г.
На сегодняшний день выполнено берегоукрепительных работ около 2000м.(70%)
